	1. Основная работа в программе происходит в группе "Оптимизация".
Автоматический расчет применяется при выборе другого сердечника или при изменении любых исходных данных (за пределами группы "Оптимизация") для получения отправной точки при оптимизации намоточных данных трансформатора.
	2. В группе "Оптимизация" при изменении значений с помощью стрелок старт оптимизации запускается автоматически.
Но если новое значение введено "вручную", то следует запускать оптимизацию этой кнопкой.

	Программа предназначена для автоматизированного расчёта выходных дросселей. Программа позволяет сократить время и упростить проектирование выходных дросселей (индукторов).
	Пользователь выбирает  серию магнитопроводов (в нижнем правом углу) и задаёт исходные данные для расчёта.В базу данных программы занесено 10 серий магнитопроводов, предлагаемых ПАО Мстатор. Пользователь имеет возможность сравнить проект, выполненный на каждой серии и выбрать оптимальную серию под свою конкретную задачу. Иногда рационально иметь низкие потери при средней проницаемости, иногда низкая проницаемость и запас по смещению дает более оптимальный результат. Калькулятор позволяет быстро найти оптимум.
	Проанализировав исходные данные, программа автоматически подбирает необходимый магнитопровод минимального веса, начиная от минимального типоразмера к максимальному.
Для выбранного магнитопровода программа выбирает необходимое число проводов и число витков с тем, чтобы обеспечить требуемые параметры. Таким образом, программа автоматически оптимизирует дроссель по цене и по минимуму потерь в обмотке. В некоторых случаях, если практически не удаётся промотать расчётные витки провода заданного диаметра, следует уменьшить величину коэффициента заполнения окна в исходных данных (предельный коэффициент заполнения 0.4 - 0.45) и повторить расчёт проекта.Следует иметь ввиду, что программа оптимизируя дроссель по минимуму потерь в обмотке, стремится полностью заполнить окно магнитопровода проводом. При этом программа выбирает максимальный диаметр провода и увеличивает число проводов. В некоторых случаях это не рационально - увеличивается расход меди и габарит дросселя. В таких случаях рекомендуется в исходных данных уменьшить задаваемое значение коэффициента заполнения, тогда программа уменьшит диаметр и число проводов.Ориентируйтесь по величине перегрева и потерям в обмотке, соблюдая разумный компромисс между количеством меди и эффективностью.
	Предел рабочей температуры дросселя (с учётом заданного максимума температуры среды)  по умолчанию выбирается максимальным для выбранной серии. С. В некоторых случаях, если такая температура дросселя не желательна, пользователь может задать требуемую ожидаемую температуру дросселя. Программа выполнит расчёт так, чтобы не превысить её.
	Для критичных случаев разработчик имеет возможность уточнить проект или оптимизировать дроссель исходя из других задач. Например, он может оптимизировать проект по минимуму суммарных потерь  (максимуму КПД). Для этого в группе «оптимизация» пользователь может в небольших пределах изменить один из параметров и посмотреть результат. Так, изменив в ту или другую сторону число витков, возможно в некоторых случаях уменьшить суммарные потери.
В некоторых  случаях добиться желаемого результата можно изменив полученный программой типоразмер магнитопровода на предыдущий (меньший) или следующий (больший). Можно в небольших пределах изменить диаметр провода или просчитать проект для имеющегося в наличии провода. 
	В программе занесена база данных толщины изоляции для провода марки ПЭТ-155. Для других марок могут быть незначительные отличия. Расчёт сопротивления обмотки выполняется для отечественных проводов. Для импортных проводов (AWG) фактические значения сопротивления обмотки могут быть существенно выше. Следует иметь ввиду, что программа определяет требуемую индуктивность дросселя по заданному минимальному току нагрузки. 
В некоторых случаях, увеличив немного величину этого тока (если допустимо сужение диапазона выходного тока), можно использовать меньший типоразмер магнитопровода. Фактическая раскладка провода по слоям зависит от навыка работника и может отличаться от расчётных данных. 
Соответственно могут отличаться и значения параметров – длина провода, сопротивление, площадь поверхности и т.п.
	Во всех случаях необходима практическая проверка проекта  с измерением фактической рабочей температуры и проверкой требуемых выходных характеристик. 

	Уточнение проекта  происходит в группе "Оптимизация".
Автоматический расчет применяется при выборе другого сердечника или при изменении любых исходных данных (за пределами группы "Оптимизация") для получения отправной точки при оптимизации намоточных данных.

	В группе "Оптимизация" при изменении значений с помощью стрелок старт оптимизации происходит автоматически. Но если новое значение введено "вручную", то следует запускать оптимизацию одноимённой кнопкой.

	Замеченные ошибки, вопросы, замечания и предложения по программе Вы можете отправить по адресу edf01@yandex.ru 

