	1. Основная работа в программе происходит в группе "Оптимизация".
Автоматический расчет применяется при выборе другого сердечника или при изменении любых исходных данных (за пределами группы "Оптимизация") для получения отправной точки при оптимизации намоточных данных дросселя.
	2. В группе "Оптимизация" при изменении значений с помощью стрелок старт оптимизации запускается автоматически.
Но если новое значение введено "вручную", то следует запускать оптимизацию этой кнопкой.

	Программа предназначена для автоматизированного расчёта дросселей для корректора коэффициента мощности. Программа позволяет сократить время и упростить проектирование дросселей (индукторов).
	Пользователь выбирает нужную серию магнитопроводов (в нижнем правом углу) и задаёт исходные данные для расчёта.В базе данных программы занесено 10 серий магнитопроводов, предлагаемых ПАО Мстатор. Повторив расчет для каждой серии и сравнив результаты, пользователь может выбрать оптимальную серию под свою конкретную задачу. 
	Проанализировав исходные данные, программа автоматически подбирает необходимый магнитопровод минимального веса, начиная от минимального типоразмера к максимальному.
Для выбранного магнитопровода программа выбирает необходимое число проводов и число витков с тем, чтобы обеспечить требуемые параметры. Таким образом, программа автоматически оптимизирует дроссель по цене и по минимуму потерь в обмотке. В некоторых случаях, если практически не удаётся промотать расчётные витки провода заданного диаметра, следует уменьшить величину коэффициента заполнения окна в исходных данных и повторить расчёт проекта.
        Коэффициент заполнения задается исходя из возможности намотки. Обычно в пределах 0.35 - 0.45 (для ручной намотки). По умолчанию плотность тока в проводе не задается. При этом программа выбирает провод максимального диаметра, так чтобы не превысить заданный коэффициент заполнения. Такая стратегия обеспечивает максимальный КПД дросселя для магнитопровода выбранного размера. В результате получается дроссель, окно которого полностью заполнено проводом.Иногда это приводит к неоправданному повышению диаметра провода, габаритов и расхода меди. В таких случаях мы рекомендуем использовать фиксированную плотность тока, которая позволяет выбрать провод оптимального диаметра. Т.е. расчет производится в два этапа. Сначала без задания плотности тока. Если результат в чем то не оптимален, уточнение производится на втором этапе с указанием плотности тока.
	Предел рабочей температуры дросселя (с учётом заданного максимума температуры среды)  выбирается максимальным для выбранной серии. В некоторых случаях, если такая температура дросселя не желательна, пользователь может задать требуемую ожидаемую температуру дросселя. Программа выполнит расчёт так, чтобы не превысить её.
	Для критичных случаев разработчик имеет возможность уточнить проект или оптимизировать дроссель исходя из других задач. Например, он может оптимизировать проект по минимуму суммарных потерь  (максимуму КПД). Для этого в группе «оптимизация» пользователь может в небольших пределах изменить один из параметров и посмотреть результат. Так, изменив в ту или другую сторону число витков, возможно в некоторых случаях уменьшить суммарные потери.
	В некоторых  случаях добиться желаемого результата можно изменив полученный программой типоразмер магнитопровода на предыдущий (меньший) или следующий (больший). Можно в небольших пределах изменить диаметр провода или просчитать проект для имеющегося в наличии провода. 
	В программе занесена база данных толщины изоляции для провода марки ПЭТ-155. Для других марок могут быть незначительные отличия. Расчёт сопротивления обмотки выполняется для отечественных проводов. Для импортных проводов (AWG) фактические значения сопротивления обмотки могут быть существенно выше.
	Фактическая раскладка провода по слоям зависит от навыка работника и может отличаться от расчётных данных. 
Соответственно, могут отличаться и значения параметров – длина провода, сопротивление, площадь поверхности и т.п.
	Во всех случаях необходима практическая проверка проекта  с измерением фактической рабочей температуры и проверкой требуемых выходных характеристик. 

	Уточнение проекта  происходит в группе "Оптимизация".
Автоматический расчет применяется при выборе другого сердечника или при изменении любых исходных данных (за пределами группы "Оптимизация") для получения отправной точки при оптимизации намоточных данных.

	В группе "Оптимизация" при изменении значений с помощью стрелок старт оптимизации происходит автоматически. Но если новое значение введено "вручную", то следует запускать оптимизацию одноимённой кнопкой.

	Замеченные ошибки, вопросы, замечания и предложения по программе Вы можете отправить по адресу edf01@yandex.ru 

