        ВНИМАНИЕ: Программа предназначена исключительно для расчета трансформатора форвард конвер-
тера при условии работы выходного дросселя (индуктора) в режиме неразрывных токов. Для этого случая
магнитопровод трансформатора работает в двуполярном режиме и возможно использование двойной 
амплитуды индукции. Для обеспечения режима неразрывных токов при отключении нагрузки необходимо
дополнительно нагружать выход в самой схеме преобразователя и увеличивать индуктивность выходного
дросселя. В случае, когда допускается работа в режиме разрывных токов, разработчику необходимо
принять специальные меры для исключения насыщения сердечника и обеспечить запас по амплитуде
индукции.
   На некоторых полях ввода и на некоторых результатах расчета, размещены всплывающие подсказки. 
   1. Основная работа в программе происходит в группе "Оптимизация".
Автоматический расчет применяется при выборе другого сердечника или при изменении любых исходных 
данных (за пределами группы "Оптимизация") для получения отправной точки при оптимизации 
намоточных данных трансформатора.
  2. В группе "Оптимизация" при изменении значений с помощью стрелок старт оптимизации запускается 
автоматически. Но если новое значение введено "вручную", то следует запускать оптимизацию этой 
кнопкой.
  3. Применять следует контроллеры UC3844 и им подобные с рабочим временем не более 50% или двух-
тактные контроллеры, но использовать только один выход.
  4. Коэффициент заполнения окна характеризует, какую часть окна сердечника займет медь обмоток.
  5. Плотность тока зависит от условий охлаждения и от размеров сердечника.
При естественном охлаждении следует выбирать 4 - 6 А/мм2.
При вентиляции плотность тока можно выбрать больше, до 8 - 10 А/мм2 (зависит от интенсивности 
охлаждения). Большие значения плотности тока соответствуют маленьким сердечникам.
  6. Первый выход является ведущим. И на него надо назначать выход с наибольшим потреблением.
Остальные выходы считаются по первому.
  7. На числах витков обмоток в результатах расчета помещены всплывающие подсказки с числом слоев,
занимаемых обмотой.
  8. На числах проводов в обмотках в результатах расчета помещены всплывающие подсказки с плот-
ностью тока в обмотке.
  9. На минимальном, номинальном и максимальном выходных напряжениях помещены всплывающие 
подсказки с амплитудой напряжения на вторичых обмотках, соответственно, при минимальном, 
номинальном и максимальном напряжениях питания.
  10. Если выбрана работа со стабилизацией, то минимальное и максимальное выходные напряжения отсут-
ствуют и,  соответственно, не показываются.
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ:
  1. Определитесь с питанием преобразователя. Задайте возможные границы изменения входного питания 
преобразователя с учётом колебаний в сети. Пользователь может выбрать переменное или постоянное 
входное напряжение.
  2. Задайте последовательность намотки первичной обмотки.
  3. Задайте выходные напряжения и токи, падение напряжения на диодах выпрямителя. В программме 
предусмотрено до трёх выходов. 
  4. Определитесь с наличием обмотки размагничивания. Лишняя обмотка ухудшает характеристики транс-
форматора. Часто принимают специальные схемотехнические решения, чтобы исключить обмотку 
размагничивания. Для правильного определения диаметра размагничивающей обмотки нужно задать 
заведомо маленький диаметр (можно минимальный по таблице диаметров - 0,063 мм), тогда программа
сама увеличит диаметр до необходимого. Если диаметр задан больше необходимого, то программа не 
предпринимает никаких действий.  Если обмотка не требуется (например, косой полумост), задайте
 " 0 ". Тогда укладка обмотки размагничивания программой не рассчитывается.
  5. Задайте предельное значение коэффициента заполнения импульса (не может быть более 0.5). Для 
случая с отсутствием ШИМ стабилизации, максимальный коэффициент заполнения определяется применён-
ным контроллером. Например 0.45 для UC3844. Если в схеме используется ШИМ стабилизация, то может 
быть указано реальное, значительно меньшее значение, которое при исправной цепи ШИМ  не будет 
долговременно превышено.  Меньшее значение коэффициента заполнения позволит уменьшить габариты 
трансформатора. 
  6. Задайте сопротивление канала открытого силового ключа (применяется для полевых транзисторов) 
преобразователя или падение напряжения на нём (применяется для биполярных транзисторов или IGBT).
  7. Задайте коэффициент заполнения окна. Он характеризует заполнение отверстия тора проводом. Если 
практически не удаётся промотать расчётное число витков, следует уменьшить коэффициент заполнения
и повторить расчёт. И наоборот, если удаётся уложить обмотки с более высоким коэффициентом 
заполнения, возможно применение меньшего по размеру и стоимости магнитопровода.
  8. Задайте плотность тока. Она определяет диаметр провода. Низкие значения снижают потери в 
обмотке, но увеличивают размер магнитопровода, т.к. в маленьком магнитопрооводе эти обмотки не раз-
местить. Высокие значения плотности увеличивают потери в обмотке и общий перегрев. Но при этом 
часто удаётся использовать меньший типоразмер магнитопровода.  Рекомендуется производить серию 
расчётов, изменяя на ступень задаваемое значение плотности. Скажем, от 3 до 10 с шагом 1. В каждом
подобрать оптимальное количество витков первичной обмотки исходя из допустимого перегрева и 
конструктивных требований.  При увеличении  витков первички падают потери в магнитопроводе, но 
растут потери в проводах, а также увеличивается коэффициент заполнения окна, что затрудняет
намотку. Можно изменить диаметры проводов обмоток оптимальным образом, оценивая суммарный 
перегрев и потери в каждой обмотке, т.е. использовать разную плотность тока в обмотках.
  9. Задайте предельную температуру окружающей среды.
  10. Задайте количество магнитопроводов в пакете. Иногда требуется использовать несколько магнито-
проводов для увеличения мощности или для  других задач (например использовать два маленьких вместо 
большого типоразмера).
  11. Задайте ожидаемую температуру трансформатора.  Предельная температура для серии MSTN 155 
град. С. Пользователь может задать меньшие значения ожидаемой температуры, если высокая температу-
ра трансформатора не желательна по каким то причинам. Программа при расчёте проекта не превысит это
заданное значение.
  12. Задайте максимальное значение коэффициента Rac/Rdc. При малом значении этого отношения прог-
рамма будет использовать большое количество проводов параллельно, чтобы снизить скин-эффект. 
Это не всегда оптимально из конструктивных соображений и из соображений минимизации размеров.
При большом значении получится минимальное значение проводов в обмотке, но при этом , возможно,
использование провода будет неоптимальным из-за скин-эффекта. В частности, можно промоделировать
использование высокочастотных многожильных проводов с изоляцией каждой жилы. Для этого надо
задать число жил и диаметр жилы в группе "Оптимизация". Использование провода прямоугольного
сечения в программе не предусмотрено (база для ПЭТ-155), но можно пересчитать сумманую площадь
сечения провода в эквивалентный провод прямоугольного сечения. 
  13. Нажмите кнопку "Автоматический выбор магнитопровода и его расчёт". Программа выберет магнито-
провод из заданной серии и выдаст расчётные результаты.
  14. Проектирование трансформатора - сложная индивидуальная задача с большим количеством пере-
менных.  Для одного важны цена и габарит, для другого  КПД, для третьего индуктивность рассеяния,
для четвёртого  перегрев, для пятого технологичность  и минимум трудоёмкости и т.д. А чаще это
комбинация критериев. Поэтому полученный результат расчёта можно считать лишь начальной стадией.
Основная работа выполняется пользователем в группе "Оптимизация". Пользователь может выбрать
меньший или больший типоразмер магнитопровода, изменить диаметры проводов обмоток, количество
проводов в обмотках,  число витков первичной обмотки. Осознанно изменяя эти данные, и наблюдая
изменение индивидуальных критериев, можно значительно улучшить  проект по своим требованиям.
  15. Серия магнитопроводов MST разделена (март 2024) на три серии MST-A-TH (АМАГ-186А, проница-
емость 3300), MST-B-TH (АМАГ-186B, проницаемость 2200), MST-C-TH (АМАГ-186C, проницаемость 1400).
Наименьшие потери у MST-A-TH. Со снижением проницаемости потери растут.
  16.Если выбрано наличие стабилизации, то при изменении числа витков первичной обмотки амплитуда 
индукции изменяется не сразу, а скачком при достаточно большом изменении витков первичной обмотки.
Это связано с тем, что программа меняет скважность так, чтобы держать заданное выходное напряжение.
  17. Замечено на практике и подтверждено в последствии потребителями - в некоторых случаях для 
классического форвард-конвертера, особенно при большом входном напряжении (сетевые преобразователи)
и большом числе витков первичной обмотки при использовании серии MSTN, MSTNP(высокая проницаемость)
вследствии очень высокой индуктивности первички и большой постоянной времени, магнитопровод не успе-
вает полностью размагнититься между импульсами и постепенно входит в насыщение. Выход - применение
схемотехнических приемов для размагничивания, снижение количества витков, или применение магнито-
проводов с меньшей проницаемостью (например, MST). В DC-DC преобразователях и в двухтактных схемах
такого не наблюдается.
  18. Законченный проект можно сохранить на диске для последующей загрузки.
  19. Окончательная проверка и уточнение проекта производятся практическим тестированием в реальной
схеме. Замеченные ошибки,  вопросы, замечания, Вы можете переслать по адресу edf01@yandex.ru.	