        
На некоторых полях ввода и на некоторых результатах расчета, которые нуждаются в комментариях, размещены всплывающие подсказки.

	1. Отраженное напряжение - это напряжение, которое "отражается" из вторичной обмотки на обратном ходе, когда идет передача энергии в нагрузку.
Отраженное напряжение вычисляется по выходному напряжению через коэффициент трансформации, как для обычного трансформатора.
	2. Плотность тока зависит от условий охлаждения и от размеров сердечника.
При естественном охлаждении следует выбирать 4 - 6 А/мм2.
При вентиляции плотность тока можно выбрать больше, до 8 - 10 А/мм2.
Большие значения плотности тока соответствуют маленьким сердечникам.
При принудительном охлаждении допустимая плотность тока зависит от интенсивности охлаждения.
Рекомендуем производить несколько расчетов, меняя величину плотности тока и анализируя результаты расчета. Таким образом можно выбрать оптимальный вариант.
	3. Неразрывность тока означает, что при передаче энергии на обратном ходе передается не вся энергия, запасенная в сердечнике.
В индуктивности остается некоторая часть тока, и при открытии ключа в нем сразу начинает течь этот, оставшийся не израсходованным, ток.
0% соответствует разрывному току. Величина неразрывности показывает, какая часть от амплитуды тока остается неизрасходованной. 

Программа предназначена для автоматизированного расчёта обратноходовых трансформаторов. Программа позволяет сократить время и упростить проектирование.
	Пользователь выбирает нужную серию магнитопроводов  и задаёт исходные данные для расчёта.В базе данных программы занесен ряд серий магнитопроводов, предлагаемых ПАО Мстатор. Повторив расчет для каждой серии и сравнив результаты, пользователь может выбрать оптимальную серию под свою конкретную задачу. 
	Проанализировав исходные данные, программа автоматически подбирает необходимый магнитопровод минимального веса, начиная от минимального типоразмера к максимальному.
Для выбранного магнитопровода программа выбирает необходимое число проводов и число витков с тем, чтобы обеспечить требуемые параметры. Таким образом, программа автоматически оптимизирует трансформатор по цене и по минимуму потерь. В некоторых случаях, если практически не удаётся промотать расчётные витки провода заданного диаметра, следует уменьшить величину коэффициента заполнения окна в исходных данных и повторить расчёт проекта.
        Коэффициент заполнения задается исходя из возможности намотки. Обычно в пределах 0.35 - 0.45 (для ручной намотки). 
	Предел рабочей температуры трансформатора (с учётом заданного максимума температуры среды)  выбирается максимальным для выбранной серии. В некоторых случаях, если такая температура трансформатора не желательна, пользователь может задать требуемую ожидаемую температуру. Программа выполнит расчёт так, чтобы не превысить её.
	Для критичных случаев разработчик имеет возможность уточнить проект или оптимизировать трансформатор исходя из других задач. Например, он может оптимизировать проект по минимуму суммарных потерь  (максимуму КПД). Для этого в группе «оптимизация» пользователь может в небольших пределах изменить один из параметров и посмотреть результат. Так, изменив в ту или другую сторону число витков, возможно в некоторых случаях уменьшить суммарные потери.
	В некоторых  случаях добиться желаемого результата можно изменив полученный программой типоразмер магнитопровода на предыдущий (меньший) или следующий (больший). Можно в небольших пределах изменить диаметр провода или просчитать проект для имеющегося в наличии провода. 
	В программе занесена база данных толщины изоляции для провода марки ПЭТ-155. Для других марок могут быть незначительные отличия. Расчёт сопротивления обмотки выполняется для отечественных проводов. Для импортных проводов (AWG) фактические значения сопротивления обмотки могут быть существенно выше.
	
	Во всех случаях необходима практическая проверка проекта  с измерением фактической рабочей температуры и проверкой требуемых выходных характеристик. 

	Уточнение проекта  происходит в группе "Оптимизация".
Автоматический расчет применяется при выборе другого сердечника или при изменении любых исходных данных (за пределами группы "Оптимизация") для получения отправной точки при оптимизации намоточных данных.

	В группе "Оптимизация" при изменении значений с помощью стрелок старт оптимизации происходит автоматически. Но если новое значение введено "вручную", то следует запускать оптимизацию одноимённой кнопкой.

	Замеченные ошибки, вопросы, замечания и предложения по программе Вы можете отправить по адресу edf01@yandex.ru 
