      На некоторых полях ввода и на некоторых результатах расчета, размещены всплывающие подсказки.
 Содержание этих подсказок фактически повторяет пункты помощи.
   1. Основная работа в программе происходит в группе "Оптимизация".
Автоматический расчет применяется при выборе другого сердечника или при изменении любых исходных 
данных (за пределами группы "Оптимизация") для получения отправной точки при оптимизации намоточ-
ных данных трансформатора.  
   2. В группе "Оптимизация" при изменении значений с помощью стрелок старт оптимизации 
запускается автоматически. Но если новое значение введено "вручную", то следует запускать оптими-
зацию этой кнопкой.
   3. Для ШИМ-контроллеров задается частота, равная половине частоты задающего генератора
микросхемы. Импульсы задающего генератора подаются на выходы по очереди, поэтому частота на каж-
дом выходе (и на трансформаторе) в 2 раза ниже частоты задающего генератора.
   Микросхемы IR2153, и подобные ей этого семейства микросхем, не являются ШИМ-контроллерами, и
 частота на их выходах равна частоте задающего генератора.
   Не стоит гнаться за большой частотой. При высокой частоте увеличиваются коммутационные 
потери в транзисторах и диодах. Также при большой частоте из-за малого числа витков ток намагни-
чивания получается слишком велик, что приводит к большому току холостого хода и, соответственно, 
низкому КПД (квадратичная зависимость индуктивности от числа витков).
   4. Коэффициент заполнения окна характеризует, какую часть окна сердечника займет медь обмоток.
   5. Плотность тока зависит от условий охлаждения и от размеров сердечника.
При естественном охлаждении следует выбирать 4 - 6 А/мм2. При вентиляции плотность тока можно 
выбрать до 8 - 10 А/мм2 (зависит от интенсивности охлаждения). Большие значения плотности тока
соответствуют маленьким сердечникам. 
   6. Если выбрана стабилизация выходных напряжений, то первый выход является ведущим. И на него
надо назначать выход с наибольшим потреблением. Остальные выходы считаются по первому. Для реальной
стабилизации всех выходов следует применять дроссель групповой стабилизации или использовать локаль-
ную стабилизацию каналов с использованием дросселей магнитных усилителей (серия MSSA, MSSN).
   7. При однополярном выпрямлении, несмотря на больший расход меди, имеет преимущество схема
выпрямления со средней точкой, так как потери на двух диодах будут в 2 раза меньше, чем на 
четырех диодах в мостовой схеме.
   8. Для правильной работы дросселя в выпрямителе после диодов перед дросселем не должно быть
никаких конденсаторов! Даже маленького номинала.
   9. На числах витков обмоток в результатах расчета помещены всплывающие подсказки с числом
слоев, занимаемых обмотой.
   10. На числах проводов в обмотках в результатах расчета помещены всплывающие подсказки с
плотностью тока в обмотках.
   11. На минимальном, номинальном и максимальном выходных напряжениях помещены всплывающие
подсказки с амплитудой напряжения на вторичых обмотках, соответственно, при минимальном, номи-
нальном и максимальном напряжениях питания.
   12. На диаметре провода помещены всплывающие подсказки с коэффициентом заполнения для минималь-
ного, номинального и максимального входного напряжения.
   13. Если выбрана работа со стабилизацией, то минимальное и максимальное выходные напряжения
отсутствуют и,  соответственно, не показываются. И при изменении числа витков первичной обмотки 
амплитуда индукции изменяется не сразу, а скачком при достаточно большом изменении числа витков 
первичной обмотки (т.к. программа изменяет скважность чтобы стабилизировать выход).
 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Определитесь со схемой преобразователя и выпрямителя. Задайте их конфигурацию в исходных 
данных. См. вкладку "Показать схемы преобразования и выпрямления".
2. Определитесь с питанием преобразователя. Задайте возможные границы изменения входного питания 
преобразователя с учётом колебаний в сети. Пользователь может выбрать переменное или постоянное 
входное напряжение.
3. Определитесь с наличием стабилизации выхода посредством ШИМ. В случае, когда в схеме предусмо-
трена обратная связь  с главной вторичной обмотки (выход 1) на ШИМ-контроллер, следует выбрать 
"Стабилизация - есть", если такой обратной связи нет, то "Стабилизация - нет". При отсутствии 
указанной стабилизации, значение амплитуды индукции магнитопровода увеличивается с ростом вход-
ного напряжения. Если стабилизация есть, амплитуда индукции и потери в магнитопроводе стабильны,
поэтому возможно использование магнитопровода меньшего габарита.
4. Задайте последовательность намотки первичной обмотки.
5. Задайте выходные напряжения и токи, падение напряжения на диодах выпрямителя. В программме 
предусмотрено до трёх выходов. Двуполярный выход (двуполярный выпрямитель со средней точкой) счи-
тается за один.
6. Задайте предельное значение коэффициента заполнения импульса (зависит от используемого 
контроллера и наличия ШИМ). 
7. Задайте сопротивление канала силовых ключей (применяется для полевых транзисторов) преобра-
зователя или падение напряжения (в открытом состоянии, применяется для биполярных транзисторов
или IGBT) на этих ключах.
8. Задайте коэффициент заполнения окна. Он характеризует заполнение отверстия тора проводом. Если 
практически не удаётся промотать расчётное число витков, следует уменьшить коэффициент заполнения
и повторить расчёт. И наоборот, если удаётся уложить обмотки с более высоким коэффициентом за-
полнения, возможно применение меньшего по размеру и стоимости магнитопровода.
9. Задайте плотность тока. Она определяет диаметры проводов. Низкие значения снижают потери в об-
мотке, но увеличивают размер магнитопровода, т.к. в маленьком магнитопрооводе эти обмотки не 
разместить. Высокие значения плотности увеличивают потери в обмотке и общий перегрев. Но при этом
часто удаётся использовать меньший типоразмер магнитопровода. Для каждого типоразмера магнитопровода
рекомендуется производить серию расчётов, изменяя на ступень задаваемое значение плотности. Скажем, 
от 4 до 10 с шагом 1. В каждом подобрать оптимальное количество витков первичной обмотки исходя из 
допустимого перегрева и конструктивных требований.  При увеличении  витков первички падают потери 
в магнитопроводе, но растут потери в проводах, а также увеличивается коэффициент заполнения окна, 
что затрудняет намотку. Можно изменить диаметры проводов обмоток оптимальным образом, оценивая сум-
марный перегрев и потери в каждой обмотке, т.е. использовать разную плотность тока в обмотках.
10. Задайте предельную температуру окружающей среды.
11. Задайте количество магнитопроводов в пакете. Иногда требуется использовать несколько магнито-
проводов для увеличения мощности или для  других задач (например, использовать два маленьких
вместо большого типоразмера).
12. Задайте ожидаемую температуру трансформатора. Для серии MSTN (пластмассовый контейнер) 
предельная температура 155 град. С. Пользователь может задать меньшие значения ожидаемой темпера-
туры, если высокая температура трансформатора не желательна по каким то причинам. Программа при
расчёте проекта не превысит это заданное значение.
13. Задайте максимальное значение коэффициента Rac/Rdc. При малом значении этого отношения 
программа будет использовать большое количество проводов параллельно, чтобы снизить скин-эффект.
Это не всегда оптимально из конструктивных соображений и из соображений минимизации размеров. 
При большом значении получится минимальное значение проводов в обмотке, но при этом , возможно,
использование провода будет неоптимальным из-за скин-эффекта. Можно промоделировать использование
высокочастотных многожильных проводов с изоляцией каждой жилы. Для этого надо задать число жил и
диаметр жилы в группе "Оптимизация". Использование провода прямоугольного профиля в программе не 
предусмотрено (программа использует базу для ПЭТ-155), но Вы можете пересчитать полученные данные
в шину эквивалентного сечения .
14. Нажмите кнопку "Автоматический выбор магнитопровода и его расчёт". Программа выберет магнито-
провод из заданной серии и выдаст расчётные результаты.
15. Проектирование трансформатора - сложная задача с большим количеством переменных. У каждого
пользователя свои критерии оптимума. Для одного это цена и габарит, для другого максимум КПД, 
для третьего минимум индуктивности рассеяния и паразитных параметров (в целях снижения электро-
магнитных помех и сокращения элементов гашения высокочастотных выбросов - демпферов), для четвёр-
того минимальный перегрев, для пятого технологичность изготовления и минимум трудоёмкости и т.д.
А чаще это комбинация критериев. Поэтому полученный результат расчёта можно считать лишь началь-
ной стадией проекта. Основная работа выполняется пользователем в группе "Оптимизация". Пользо-
ватель может выбрать меньший или больший типоразмер магнитопровода (или конкретно указать типо-
номинал), изменить диаметры проводов обмоток, количество проводов в обмотках, число витков 
первичной обмотки. Осознанно изменяя эти данные, и наблюдая изменение индивидуальных критериев
оптимизации, можно значительно улучшить  проект по своим требованиям.
16.Серия магнитопроводов MST разделена на три серии MST-A-TH (АМАГ-186А, проницаемость 3300), 
MST-B-TH (АМАГ-186B, проницаемость 2200), MST-C-TH (АМАГ-186C, проницаемость 1400). Наименьшие 
потери у MST-A-TH. Со снижением проницаемости потери растут.
17. Законченный проект можно сохранить на диске для последующей загрузки.
18. Окончательная проверка и уточнение проекта производятся практическим тестированием в реаль-
ной схеме.
Вопросы и замечания  Вы можете переслать по адресу edf01@yandex.ru.