   Программа - калькулятор предназначена для автоматизированного расчёта одновитковых и многовитковых помехоподавляющих дросселей. Программа предназначена для расчёта наиболее массового случая применения помехоподавляющих дросселей, когда дроссель включен в схеме последовательно с диодом. Дроссель изменяет режим переключения диода, делает его более «мягким», исключаются участки с крутыми фронтами и за счёт этого резко ослабляются  помехи. Программа выполнена общей  для двух групп магнитопроводов, выпускаемых ПАО «Мстатор». 
     Серия MSB. (Mstator Series Bead). Это малогабаритные цилиндрические магнитопроводы  из аморфного сплава на основе кобальта с отжигом без поля.  Индукция насыщения 0.6 Т. Имеют прямоугольную форму петли гистерезиса. Конструктивно оптимизированы для одевания непосредственно на выводы компонентов. При этом получается одновитковый помехоподавляющий дроссель. В связи с этим программа не рассчитывает число витков и диаметр провода. Программа выбирает необходимый типоразмер и число магнитопроводов (максимально до 4-х, по два на каждый вывод диода). Диапазон температур от – 60 до 100 град. С.
     Серия MSK. (Mstator Spike Killer). Тот же аморфный сплав на основе кобальта. Характеристики те же. Конструктивно предназначены для нанесения обмотки в несколько витков. 
Применение помехоподавляющих дросселей см. подробнее на сайте ПАО Мстатор в разделе "Публикации".
 http://www.mstator.ru/sites/default/files/pictures/orig/Application%20part%20II.zip .

Порядок расчёта

1.	Задаем конфигурацию схемы преобразователя. См. типовые схемы включения.
2.	Выбираем конструктивный вариант дросселя – одновитковый (одевается на вывод диода)
        или многовитковый (монтируется на плате). 
        В базу данных для многовитковых дросселей MSK добавлена одновитковая серия MSB. В некоторых случаях несколько витков на               магнитопроводе серии MSB даёт хороший результат при небольших габаритах и цене. Если вариант MSB не устраивает, для выбора            магнитопровода из серии MSK следует вручную нажать несколько раз "Следующий размер".
3.	Задаём выходное напряжение  и максимальный выходной ток нагрузки.
4.	Задаём коэффициент заполнения импульса.
5.	Задаём время обратного восстановления диода.
6.	Задаём коэффициент заполнения окна и плотность тока (для многовитковых). 
7.	Задаём число магнитопроводов в пакете (для одновитковых). Значение по умолчанию -1. 
8.	Нажмите кнопку «Автоматический выбор магнитопровода и его расчёт». Программа 
        выполнит поиск наименьшего магнитопровода и выведет расчётные данные.  
9.	После произведённого автоматического выбора магнитопровода (программа выбирает
        магнитопровод по критерию минимума размеров и цены) и расчёта, пользователь
        может вручную выбрать другой магнитопровод, пользуясь кнопками «Предыдущий размер»
        и «Следующий размер», или выбрать конкретный магнитопровод из списка. 
10.	В группе «Оптимизация» (многовитковые) пользователь имеет возможность изменить 
        число витков, диаметр провода и число проводов в обмотке.
11.	В программе заложен размерный ряд и характеристики отечественного провода ПЭТ-155.
        Для импортных проводов могут быть существенные отличия за счёт более высокого
        удельного сопротивления.
12.	Окончательная проверка проекта и его уточнение производятся практически в реальной
        схеме. Программа не может оценить потери в магнитопроводе, т.к. для каждой 
        конкретной схемы свои паразитные параметры компонентов и своя форма и частота помех.
        В некоторых случаях нагрев магнитопровода может оказаться чрезмерно большим. 
        В этих случаях следует использовать магнитопровод большего габарита.


Замеченные ошибки, вопросы, замечания и предложения по программе Вы можете отправить по адресу edf01@yandex.ru 