Добрый день, коллеги!
Наши технические специалисты на основе Ваших рекомендаций внесли ряд изменений в "Программы-калькуляторы
трансформаторов и дросселей".


редакция от
14.03.2024 г.

1. Расширена база данных по номенклатуре магнитопроводов серии MSTN.
2. Расширена база данных по номенклатуре магнитопроводов серии MSFN.
3. Расширена база данных по диаметрам проводов для калькулятора CommonModeChoke - MSF (до 2.5 мм).
4. Введены поправочные коэффициенты, учитывающие реактивную составляющую импеданса, для уточнения расчета модуля импеданса для калькулятора CommonModeChoke - MSF.
5. Расширены комментарии по использованию программ.

6. Серия магнитопроводов MST разделена на три серии MST-A-TH:
   • MST-A-TH -> сплав АМАГ-186А, проницаемость 3300, 
   • MST-B-TH -> сплав АМАГ-186B, проницаемость 2200,
   • MST-C-TH -> сплав АМАГ-186C, проницаемость 1400.
   ! Наименьшие потери у серии MST-A-TH. Со снижением проницаемости потери растут.
     Аналогично разделена серия MSTP-TH.


Вы всегда сможете найти МСТАТОР на выставке ЭкспоЭлектроника !
----------------------
Если будут какие-то проблемы или предложения по улучшению функционала,
то пишите в отдел маркетинга ПАО "МСТАТОР" на электронную почту:
market@mstator.ru