    Программа предназначена для автоматизированного расчёта дросселей синфазных фильтров.
Порядок расчёта:
1. Выберете нужную серию магнитопроводов. MSF - аморфные на основе кобальта в пластиковом
      контейнере. MSFP - то же без контейнера, с покрытием краской. MSFN - нанокристаллические
      в пластиковом контейнере. MSFNP - то же с покрытием краской. Серия MSFN предпочтительна.
   Она имеет лучшие частотные характеристики и температурную стабильность.
   Для лучших ВЧ характеристик дросселей используйте однослойную рядовую намотку.
2. Задайте конфигурацию фильтра, однофазный или трёхфазный.
3. Задайте нужное значение частоты (10 или 100 кГц), на которой программа обеспечивает
   заданные параметры дросселя. Аналог ферритовому дросселю ищите на частоте 100 кГц.
4. Задайте требуемое значение индуктивности или импеданса одной обмотки дросселя на 
      выбранной частоте. 
5. Задайте максимальное значение тока в одной обмотке.
6. Задайте зазор между обмотками, если они разделены диэлектрической перегородкой.
      Фактически это толщина перегородки.
7. Задайте предельный коэффициент заполнения окна магнитопровода проводом. 
      Уточняется практически. В случае, когда требуемое количество витков не разместить,
      следует снизить коэффициент заполнения в исходных данных. И наоборот.
8. Задайте предельное значение плотности тока.
9. Задайте максимальную темпрературу окружающей среды.
10. Задайте количество магнитопроводов в пакете. По умолчанию - 1. Если не обеспечить 
      требуемые параметры, можно увеличить число магнитопроводов в пакете.
11. Задайте максимальную ожидаемую температуру дроселя. Для серии MSF, MSFP предельное 
      значение 100 град. С. Для серии MSFN  155 град. С. Для серии MSFNP 125 град. С. 
      Если по каким то соображениям требуется понизить рабочую температуру дросселя, 
      укажите желаемое значение. Следует иметь ввиду, что понижение предельной рабочей 
      температуры ведёт к увеличению габаритов и цены дросселя.
12. Задайте максимальное число проводов в обмотке (из конструктивных соображений). 
13. Нажмите кнопку "Автоматический выбор магнитопровода и расчёт".
14. Полученный проект можно существенно улучшить вручную изменяя параметры в группе 
      "Оптимизация".
15. Обязательная практическая проверка проекта в схеме.

    Основная работа в программе происходит в группе "Оптимизация".
Автоматический расчет применяется при выборе другого сердечника или при изменении любых
исходных данных (за пределами группы "Оптимизация") для получения отправной точки при 
оптимизации намоточных данных дросселя.

    В группе "Оптимизация" при изменении значений с помощью стрелок старт оптимизации 
запускается автоматически. Но если новое значение введено "вручную", то следует запускать
оптимизацию одноимённой кнопкой.

Замеченные ошибки, Ваши вопросы, замечания и предложения Вы можете отправить по адресу 
edf01@yandex.ru   .

